|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盐边县2022年（一季度）城区生活饮用水水质监测结果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验单位：盐边县疾病预防控制中心 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测点 | 生产单位 | 水样类型 | 检 测 项 目 及 结 果 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 菌落总数（CFU/ml） | | 总大肠菌群（MPU/100ml） | | 色度（度） | | 浑浊度（NTU） | | 嗅和味（描述） | | 肉眼可见物（描述） | | 耗氧量（mg/L） | | 氨氮（mg/L） | |
| 检测结果 | **标准限值** | 检测结果 | **标准限值** | 检测结果 | **标准限值** | 检测结果 | **标准限值** | 检测结果 | **标准限值** | 检测结果 | **标准限值** | 检测结果 | **标准限值** | 检测结果 | **标准限值** |
| 1 | 盐边县幼儿园 | 盐边县自来水厂 | 末梢水 | 未检出 | **≤100** | 未检出 | **不得检出** | ＜5 | **≤15** | 0.23 | **≤1，水源与净水条件限制时为3** | 无 | **无异臭异味** | 无 | **无** | 1.14 | **≤3** | ＜0.1 | **≤0.5** |
| 2 | 新城一小 | 盐边县自来水厂 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.48 | 无 | 无 | 1.8 | ＜0.1 |
| 3 | 民族中学 | 盐边县自来水厂 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.6 | 无 | 无 | 1.4 | ＜0.1 |
| 4 | 盐边县中学 | 盐边县自来水厂 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.43 | 无 | 无 | 1.5 | ＜0.1 |
| 5 | 桐子林镇中心校 | 盐边县自来水厂 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 1.00 | 无 | 无 | 1.2 | ＜0.1 |
| 6 | 金谷苑小区 | 盐边县自来水厂 | 二次供水 | 3 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 0.49 | ＜0.1 |
| 采样人员：李文成 杨祥蓉 | | | |  |  |  |  |  |  | 采样时间：2022 年 3 月 23日 | | | | | | |  |  |  |
| **注：**（1）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |